Приказ Минтруда России от 22.07.2020 N 443н
"Об утверждении профессионального стандарта "Маляр строительный"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 N 59351)	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.10.2021

Источник публикации
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.08.2020
Примечание к документу
Начало действия документа - 31.08.2020.
Название документа
Приказ Минтруда России от 22.07.2020 N 443н
"Об утверждении профессионального стандарта "Маляр строительный"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2020 N 59351)

Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2020 г. N 59351

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 22 июля 2020 г. N 443н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
"МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ"

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Маляр строительный".
2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н "Об утверждении профессионального стандарта "Маляр строительный" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный N 35815).
3. Исключить из приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. N 793н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 39947) следующие слова: "Маляр строительный", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., регистрационный N 35815);".

Министр
А.О.КОТЯКОВ

Утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 22 июля 2020 г. N 443н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

	347	
	Регистрационный номер	

I. Общие сведения

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями		16.046	
(наименование вида профессиональной деятельности)		Код	

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений	

Группа занятий:

7131	Маляры и рабочие родственных занятий	-	-	
(код ОКЗ <1>)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)	

Отнесение к видам экономической деятельности:

43.34.1	Производство малярных работ	
(код ОКВЭД <2>)	(наименование вида экономической деятельности)	

II. Описание трудовых функций, входящих
в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции	
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации	
A	Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями	2	Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски	A/01.2	2	
			Обработка поверхностей различными средствами и составами	A/02.2	2	
			Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов	A/03.2	2	
B	Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями	3	Шпатлевание поверхностей вручную	B/01.3	3	
			Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом	B/02.3	3	
C	Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей	3	Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом	C/01.3	3	
			Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями	C/02.3	3	
D	Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей	4	Окрашивание поверхностей в два и более тона	D/01.4	4	
			Художественная отделка поверхностей	D/02.4	4	
			Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности	D/03.4	4	
			Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей	D/04.4	4	

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями	Код	A	Уровень квалификации	2	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный
Маляр строительный 2-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации
или
среднее профессиональное образование - программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)	
Требования к опыту практической работы	-	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3>
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда <4>
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет) <5>	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС <6>	§ 95	Маляр строительный 2-го разряда	
ОКПДТР <7>	13450	Маляр	
ОКСО <8>	2.08.01.06	Мастер сухого строительства	
	2.08.01.08	Мастер отделочных строительных работ	

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски	Код	A/01.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Очистка поверхностей	
	Сглаживание поверхностей вручную	
	Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин	
	Предохранение поверхностей от набрызгов краски	
Необходимые умения	Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей	
	Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей	
	Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин	
	Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски	
Необходимые знания	Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание	
	Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений	
	Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения строительных пылесосов и компрессоров	
	Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски	
	Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах	
Другие характеристики	-	

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Обработка поверхностей различными средствами и составами	Код	A/02.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и валика	
	Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с помощью кисти и валика	
	Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором	
Необходимые умения	Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком	
	Приготавливать нейтрализующие растворы	
Необходимые знания	Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, пропиток	
	Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов	
	Способы и правила нанесения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих растворов	
	Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при травлении нейтрализующим составом	
	Требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими растворами	
Другие характеристики	-	

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов	Код	A/03.2	Уровень (подуровень) квалификации	2	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Приготовление клеевого состава	
	Нанесение клеевого состава на поверхности	
Необходимые умения	Приготавливать клей заданного состава и консистенции	
	Получать ровную кромку при резке обоев вручную	
	Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками	
Необходимые знания	Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ	
	Способы и правила приготовления клея	
	Способы раскроя обоев вручную	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий	
Другие характеристики	-	

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями	Код	B	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации
или
среднее профессиональное образование - программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)	
Требования к опыту практической работы	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее шести месяцев	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 97	Маляр строительный 4-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	
ОКСО	2.08.01.06	Мастер сухого строительства	
	2.58.01.08	Мастер отделочных строительных работ	

3.2.1. Трудовая функция

Наименование	Шпатлевание поверхностей вручную	Код	B/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Приготовление шпатлевочных составов	
	Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную	
	Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к качеству поверхности	
Необходимые умения	Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия	
	Приготавливать шпатлевочные составы	
	Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную	
	Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности	
Необходимые знания	Типы и основные свойства шпатлевочных составов	
	Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов	
	Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов	
	Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную	
	Устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финитных покрытий	
Другие характеристики	-	

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом	Код	B/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания поверхностей	
	Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным способом	
	Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к категории качества поверхности	
	Грунтование поверхностей механизированным способом	
	Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов	
	Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом	
Необходимые умения	Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытия	
	Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания поверхностей	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения шпатлевочного состава на поверхность механизированным способом	
	Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории качества поверхности	
	Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным способом	
	Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения грунтовочных и шпатлевочных составов	
	Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом	
Необходимые знания	Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания	
	Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания	
	Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов	
	Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом	
	Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий	
	Виды и основные свойства грунтовочных составов	
	Правила нанесения грунтовочных составов механизированным способом	
	Способы и правила выполнения шлифовальных работ	
	Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей	
Другие характеристики	-	

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей	Код	C	Уровень квалификации	3	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 4-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации
или
среднее профессиональное образование - программы подготовки квалицированных рабочих (служащих)	
Требования к опыту практической работы	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее трех месяцев	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 97	Маляр строительный 4-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	
ОКСО	2.08.01.06	Мастер сухого строительства	
	2.08.01.08	Мастер отделочных строительных работ	

3.3.1. Трудовая функция

Наименование	Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом	Код	C/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Нанесение окрасочных составов на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом	
	Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре	
	Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом	
	Вытягивание филенок без подтушевывания	
	Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких обоев	
	Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон	
	Окрашивание рам	
Необходимые умения	Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре	
	Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков и красок	
	Вытягивать филенки без подтушевывания	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности	
	Закреплять трафареты на поверхности	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности	
Необходимые знания	Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов	
	Требования к качеству выполненных малярных работ	
	Способы и правила приготовления окрасочных составов	
	Способы и правила подбора колера	
	Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным способом	
	Способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности	
	Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления)	
Другие характеристики	-	

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями	Код	C/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2	
	Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2	
	Оклеивание поверхностей тканевыми обоями	
	Выполнение пакетного раскроя обоев на станке	
Необходимые умения	Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои	
	Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев	
	Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев	
Необходимые знания	Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями	
	Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ	
	Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями	
	Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев	
	Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при использовании машин и станков для пакетного раскроя обоев	
Другие характеристики	-	

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте поверхностей	Код	D	Уровень квалификации	4	

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей, профессий	Маляр строительный 5-го разряда
Маляр строительный 6-го разряда	

Требования к образованию и обучению	Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих	
Требования к опыту практической работы	Опыт профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее одного года	
Особые условия допуска к работе	Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда
При необходимости проведения работ на высоте - прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (к данным работам допускаются лица, достигшие 18 лет)	
Другие характеристики	-	

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности	
ОКЗ	7131	Маляры и рабочие родственных занятий	
ЕТКС	§ 98	Маляр строительный 5-го разряда	
	§ 99	Маляр строительный 6-го разряда	
ОКПДТР	13450	Маляр	
ОКСО	2.08.01.06	Мастер сухого строительства	
	2.08.01.08	Мастер отделочных строительных работ	

3.4.1. Трудовая функция

Наименование	Окрашивание поверхностей в два и более тона	Код	D/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами высокого давления	
	Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей	
	Вытягивание филенок с подтушевкой	
	Окрашивание по трафарету в два и более тона	
	Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов	
	Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень	
	Выполнение работ по искусственному состариванию окрашенных поверхностей	
	Копирование и вырезание трафаретов любой сложности	
	Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех	
	Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками	
Необходимые умения	Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой	
	Закреплять трафареты на поверхностях	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для искусственного состаривания окрашенных поверхностей	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов любой сложности	
	Пользоваться инструментом для отделки поверхностей декоративной крошкой	
Необходимые знания	Способы и правила выполнения декоративных покрытий	
	Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления	
	Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструментов для копирования и вырезания трафаретов	
	Виды и способы подбора окрасочных и декоративных составов	
	Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня	
	Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами	
	Способы оценки качества малярных работ	
Другие характеристики	-	

3.4.2. Трудовая функция

Наименование	Художественная отделка поверхностей	Код	D/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей	
	Отделка поверхностей аэрографией	
	Выполнение декоративного лакирования	
	Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей	
	Орнаментальная роспись в несколько тонов	
	Объемная роспись	
	Выполнение ручной росписи поверхностей	
Необходимые умения	Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального инструмента	
	Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием	
	Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования поверхностей	
	Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро	
	Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи	
	Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам	
Необходимые знания	Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия	
	Правила и способы составления тональной гаммы	
	Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания	
	Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования	
	Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей	
	Виды росписей и шрифтов	
	Способы подбора и составления трафаретов	
	Способы и приемы росписи поверхностей	
	Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами	
	Способы оценки качества художественной отделки поверхностей	
Другие характеристики	-	

3.4.3. Трудовая функция

Наименование	Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности	Код	D/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Оклеивание поверхностей высококачественными обоями плотностью более 180 г/м2	
	Оклеивание поверхностей обоями из натуральных материалов	
Необходимые умения	Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои	
	Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев	
	Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей	
Необходимые знания	Способы и правила оклеивания поверхностей высококачественными обоями	
	Виды, маркировка и основные свойства высококачественных, обоев	
	Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании обоев	
	Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями	
Другие характеристики	-	

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей	Код	D/04.4	Уровень (подуровень) квалификации	4	

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			
				Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Трудовые действия	Ремонт сколов, вздутий, трещин на окрашенных поверхностях	
	Удаление пятен с окрашенных поверхностей	
	Повторное окрашивание поверхностей	
	Замена обоев	
	Удаление пятен на обоях	
Необходимые умения	Ремонтировать сколы, вздутия, трещины окрашенных поверхностей	
	Удалять различные виды пятен с окрашенных поверхностей	
	Окрашивать отремонтированные поверхности	
	Производить частичную замену обоев	
	Удалять различные виды пятен с оклеенных обоями поверхностей	
Необходимые знания	Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями	
	Способы заделки сколов, трещин на окрашенных поверхностях	
	Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями	
	Способы окрашивания ремонтируемых поверхностей	
	Правила замены обоев	
Другие характеристики	-	

IV. Сведения об организациях - разработчиках
профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве, город Москва	
Председатель	Ишин А.В.	

4.2. Наименования организаций-разработчиков

1	ОННО "Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство", город Москва	
2	ООО "КНАУФ ГИПС", город Красногорск, Московская область	
3	ООО ГК "ВМАССИВЕ", город Москва	
4	ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, город Москва	

--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор занятий.
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).
<4> Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный N 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. N 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный N 44767).
<5> Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 N 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный N 33990), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17 июня 2015 г. N 383н (зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2015 г., регистрационный N 38119), приказом Минтруда России от 20 декабря 2018 г. N 826н (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2019 г., регистрационный N 53418).
<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
<8> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.